**Ýöriteleşdirme**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№*** | ***Harydyň ady*** | ***Markasy, GOST*** | ***Ölçeg birligi*** | ***Mukdary*** |
|  | ***Запасные части к насосу ЦНС 300х120...600 (лот неделимый)*** | | | |
| 1 | Крышка нагнетания | 8МС-7-0115 | sany | 40 |
| 2 | Крышка всасывания |  | sany | 10 |
| 3 | Гайка ротора | 8МС 7.01.07 | sany | 100 |
| 4 | Аппарат направляющий | 8МС-7.0117-1 | sany | 30 |
| 5 | Корпус аппарата направляющего  ЦНС 300-120- 600 | 8МС-7-0119-2 | sany | 200 |
| 6 | Кольцо направляющего аппарата | ЦНС300-120 | sany | 100 |
| 7 | Шнур уплотнения корпуса аппарата  направляющего | ЦНС300-120 | sany | 100 |
| 8 | Колесо рабочее | 8МС-7.0118 | sany | 400 |
| 9 | Колесо рабочее при выдаче | 8МС-7.0118-1 | sany | 15 |
| 10 | Втулка разгрузки | 8МС-7-0114 | sany | 50 |
| 11 | Втулка подшипника | ЦНС300-120 | sany | 30 |
| 12 | Втулка гидрозатвора | ЦНСН-300-180.001 | sany | 40 |
| 13 | Кольцо уплотняющее | 8МС-7.0120 | sany | 50 |
| 14 | Кольцо уплотняющее | 8МС-7.0121 | sany | 50 |
| 15 | Рубашка вала | 8МС-7.0126 | sany | 90 |
| 16 | Диск разгрузки | 8МС-7.0109 | sany | 100 |
| 17 | Кольцо разгрузки | 8МС-7.0111 | sany | 350 |
| 18 | Кольцо разгрузки | 8МС-7.0112 | sany | 250 |
| 19 | Грунбукса (втулка сальника) | ЦНС300-120 | sany | 20 |
| 20 | Кронштейн передний | 8МС7-0129 | sany | 30 |
| 21 | Кронштейн задний | 8МС7-0103 | sany | 30 |
| 22 | Втулка дистанционная | 8МС7-0113 | sany | 60 |
| 23 | Вал 2-х ступен. насоса | ЦНС300-120 | sany | 20 |
| 24 | Вал 3ступен. насоса | ЦНС300-180 | sany | 20 |
| 25 | Вал 4 ступен. насоса | 300х240 | sany | 5 |
| 26 | Вал 5ступен. насоса | ЦНС 300-300. | sany | 20 |
|  | ***Запасные части к насосу ЦНС 180х85….425 (лот неделимый)*** | |  |  |
| 27 | Втулка дистанционная | 6МС6-0113 | sany | 80 |
| 28 | Втулка разгрузки | 6МС6-0114 | sany | 160 |
| 29 | Аппарат направляющий | 6МС6-0117-1 | sany | 200 |
| 30 | Колесо рабочее | 6МС6-0118 | sany | 400 |
| 31 | Кольцо уплотняющее | 6МС6-0121 | sany | 200 |
| 32 | Кольцо уплотняющее | 6МС6-0122-1-02 | sany | 2000 |
| 33 | Втулка гидрозатвора | 6МС6-0126 | sany | 60 |
| 34 | Рубашка вала | ЦНСН-180-255.001 | sany | 80 |
| 35 | Кронштейн задний | ЦНСН-180-255.002 | sany | 50 |
| 36 | Кронштейн передний | 6МС6-0111 | sany | 60 |
| 37 | Кольцо разгрузки | ЦНСН180-255  6МС6-0119 | sany | 300 |
| 38 | Корпус аппарата направляющего | 6МС6-01.129 | sany | 280 |
| 39 | Колесо рабочее 1-ой ступени | 180х255 | sany | 15 |
| 40 | Крышка нагнетания | ЦНС 180-255. | sany | 30 |
| 41 | Крышка всасывания | ЦНС 180-255. | sany | 20 |
| 42 | Кольцо направляющего аппарата | ЦНС 180х85 85,1,425,01,009 | sany | 40 |
| 43 | Шнур уплотнения корпуса аппарата  направляющего | ЦНС 180-255. | sany | 150 |
| 44 | Втулка подшипника |  | sany | 40 |
| 45 | Втулка сальника |  | sany | 30 |
| 46 | Вал 3-х ступен. насоса | ЦНС 180х128 | sany | 10 |
| 47 | Вал 5 ступен. насоса | ЦНС 180х212 | sany | 10 |
| 48 | Вал 6ступен. насоса | ЦНС 180х255 | sany | 9 |
| 49 | Вал 10 ступенчатого насоса | ЦНС 180х425 | sany | 5 |
| 50 | Гайка ротора | 6МС6 0107 | sany | 80 |
| 51 | Диск разгрузки | 6МС6 0109 | sany | 200 |
|  | ***Насосное оборудование*** |  |  |  |
| 52 | НБ-125 (9МГР-73)с электродвигателем 55квт |  | sany | 10 |